В работе рассматриваются только стационарные сигналы, т.~е. во время работы алгоритма не могут изменяться значение какого-либо параметра сигнала (амплитуда, частота и фаза).